VERSION ""

NS_ :
	NS_DESC_
	CM_
	BA_DEF_
	BA_
	VAL_
	CAT_DEF_
	CAT_
	FILTER
	BA_DEF_DEF_
	EV_DATA_
	ENVVAR_DATA_
	SGTYPE_
	SGTYPE_VAL_
	BA_DEF_SGTYPE_
	BA_SGTYPE_
	SIG_TYPE_REF_
	VAL_TABLE_
	SIG_GROUP_
	SIG_VALTYPE_
	SIGTYPE_VALTYPE_
	BO_TX_BU_
	BA_DEF_REL_
	BA_REL_
	BA_DEF_DEF_REL_
	BU_SG_REL_
	BU_EV_REL_
	BU_BO_REL_

BS_:

BU_: 


BO_ 291 DW_CAN_01__123: 6 Vector__XXX
 SG_ Saw1 : 23|16@0+ (1,0) [0|65535] "" Vector__XXX
 SG_ Saw2 : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ Saw3 : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 352 DW_CAN_01__160: 3 Vector__XXX
 SG_ Random : 23|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 386 DW_CAN_01__182: 5 Vector__XXX
 SG_ Random2 : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ Saw4 : 11|12@0+ (1,0) [0|4095] "" Vector__XXX

BO_ 497 DW_CAN_01__1F1: 2 Vector__XXX
 SG_ Random2 : 7|16@0+ (1,0) [0|65535] "" Vector__XXX

BO_ 969 DW_CAN_01__3C9: 2 Vector__XXX
 SG_ Random3 : 15|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 961 DW_CAN_01__3C1: 4 Vector__XXX
 SG_ Saw5 : 19|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 201 Drehzahl: 3 Vector__XXX
 SG_ UPM : 15|16@0+ (0.25,0) [0|16383.75] "1/min" Vector__XXX

BO_ 309 Wisher_Front: 1 Vector__XXX
 SG_ Wischer : 6|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
 SG_ Waschen : 5|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX

BO_ 489 Break: 1 Vector__XXX
 SG_ Breakepedal_sw : 6|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX

BO_ 560 Handbreak: 2 Vector__XXX
 SG_ Handbraek_switch_on : 7|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
 SG_ Handbraek_swtch_off : 6|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
 SG_ Locked : 12|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX

BO_ 532 Breakpedal: 2 Vector__XXX
 SG_ Peadl_force : 15|8@0+ (0.392157,0) [0|100.000000065] "%" Vector__XXX

BO_ 320 CAN_aktive: 3 Vector__XXX
 SG_ Zuendung : 1|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
 SG_ Break : 6|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX


BA_DEF_ SG_  "SignalType" STRING ;
BA_DEF_DEF_  "SignalType" "";

